전기기기 특강 기말 프로젝트

SPM의 해석 및 특성곡선 그리기

1. SPM의 해석

(1) 코일 나경 0.8mm, 점적률을 0.5라 할 때 턴 수를 구하라.

(2) [eqn: R_s]를 구하라.

(3) [eqn: lambda_f]를 구하라.

(4) [eqn: L_s]를 구하라.

(5) [eqn: i_max = 40A]라 할 때 기동토크를 구하여라.

2. SPM의 특성곡선 그리기

-[eqn: i_max = 40A], [eqn: v_max = 20V], [eqn: R_s]는 무시하였을 때 각각의 특성곡선을 구하여라.

(1) [eqn: i_d =0] 제어를 할 때의 ([eqn: i_d], [eqn: i_q])곡선을 그리고 각 중요 포인트에서의 전압 제한원을 표시하라. 또, 속도에 따른 토크와 출력을 도시하라.

(2) [eqn: i_d ^2 +i_q ^2 =i_max ^2] 제어를 할 때의 ([eqn: i_d], [eqn: i_q])곡선을 그리고 각 중요 포인트에서의 전압 제한원을 표시하라. 또, 속도에 따른 토크와 출력을 도시하라.

(3) 최대토크제어를 할 때의 ([eqn: i_d], [eqn: i_q])곡선을 그리고 각 중요 포인트에서의 전압 제한원을 표시하라. 또, 속도에 따른 토크와 출력을 도시하라.

(4) 위의 (1)~(3)의 토크, 출력 곡선에 대한 비교를 하고 각각 어떠한 장단점이 있는지에 대해 기술하라.