2008학년도 1학기 단지계획 시험       (학번                      ) (이름             )

1. “단지계획”이 무엇을 말하는지 정의를 내려 보시오.

(단지계획은 외부 물적 환경을 인간의 생활을 지원하기 위해 정리하는 예술이며, 단지 개발의 목적에 따라 일정한 구역위에 건물, 도로, 조경과 같은 물적 요소와 인간의 활동을 3차원적인 공간에 입지시키는 설치계획)

2. 단지계획의 일반적인 목표 5가지만 말해보시오.

(수요자의 행위 지원, 커뮤니케이션 제공, 건강 보장과 스트레스 축소, 장소의 적응성 확보, 개발 및 관리 비용절감, 재정적 타당성 확보)

3. 단지계획에 있어서 주요 actor 유형을 말해보시오.

계획 결정자 : Client(정부, Developer), 승인권자

계획 설계자 (도시설계가, 건축가, 엔지니어 누구든지 프로젝트 책임자)

계획관련 주민

4. 타당성분석( Feasibility Analysis )에서 주로 다룰 내용은 무엇인가?

(경제여건 분석) (시장성 분석) (output에 대한 사전분석) (사업 타당성분석)

5. 부지매입 이전 초기단계의 부지평가 및 타당성분석의 필요성 세가지만 말해보시오.

토지매입 이전에 부지의 잠재력과 제약여건을 평가 -> 토지매입 가격에 영향

공공기반시설 등이 서비스가 안 되면, 오래 기다리고 비용이 증가

법적 보호를 위해서도 필요

평가기간동안 경험있는 개발자는 개발용도의 대안도 생각해 볼 수 있으며, 좀 더 많은 이익을 낼 수 있는 아이디어를 구상할 수도 있다.

부지에 대한 지식은 설계에 결정적이며, 정보는 수집하거나 사용하는데 비용이 많이 든다.

6. 계획에 앞서서 현지조사의 필요한 까닭을 세가지 말해보시오.

지도나 문서로 얻은 자료는 대개가 out-dated된 것이기 때문

항공사진은 모호하거나 눈이 왔을 경우, 숲이 우거져있는 경우 불명확

주변지역이 새로 개발되었거나, 쓰레기 매립 등은 현장방문만이 확인가능

7. 습지보존이 중요하다고 하는데 습지의 중요한 역할과 기능은 무엇인가? 세가지만 대시오.

chemical sink 또는 변환기로서의 기능

landscape의 콩팥기능(과부하된 양분-유황화합물, 질소화합물을 습지식물이 흡수)

홍수조절기능, 갈수기 물흐름 연속화

물고기와 야생동물의 서식처 제공

레크레이션 기능

8. 대규모 단지내 격자형 가로패턴과 T자형 가로패턴을 비교하시오.

비교내용	격자형 패턴	T자형 패턴
안전성	통과교통이 허용되어 안전성이 떨어 진다	교차점에서는 격자형에 비하여 안전하다.
지형에 적용성	부정형한 지형에 적용이 곤란하다.	지형 적용성이 비교적 높다
주행속도	통과교통이 발생하고, 주행속도가 높아질 수 있다	격자형에 비하여 주행속도가 낮다.
도로 위계 형성	도로의 위계가 불명확하다.	위계구분이 용이하다

9. 도로의 교차는 만나는 부분의 (     m) 이상이 최소 교차각 (     °)이상 되어야 하며, 교차점간의 거리는 최소 (      m)이상 되어야 한다. 한편, 간선도로에서는 교차점 간격이 (      m)이상 되어야 하며, 고속도로의 경우에는 나들목의 간격이(       ~      m)이상 되어야 통과교통 흐름이 방해받지 않는다.

10. 아파트 배치계획에 있어서 고려해야 할 사항은 어떤 것들이 있는가?

경관적 요소 : 상징성/방향성/식별성

심리적 요소 : 공간감/위요감/안전감

기능적 요소 : 접근성/차량동선과 주차장/보행동선과 필로티

환경적 요소 : 일조/통풍/소음/영구음영/바람길

경제적 요소 : 공사비/용적률

사회적 요소 : 프라이버시/범죄발생