2009년 2학기 도시설계 <중간시험>   각 6점    (학번                     ) (이름                 )

1. 도시설계 결과물의 유형을 열거하고, 간단히 내용을 설명하시오.

- 정책(Policy) : action을 위한 틀임. 간접적 설계방법, 집행을 위한 제도 또는 투자계획. 전체 설계과정의 틀을 말함, 도시설계의 필요성과 중요성 등을 정하여 공공에 전달

- 계획안(Plan) : UD Policy의 3차원적 표현으로서 최종의 모습을 표현(Total Design). 60년대 풍미,

- 지침(Guideline) : plan이 융통성 결여되므로, 지침으로 융통성 부여

- 프로그램(Program) : 새로 만들어진 환경을 어떻게 보전, 운영, 관리하는가 하는 전략과 방법을 말함. 이를 위해서는 도시설계과정에서부터 후일의 관리 프로그램이 다루어져야 함.

2. 도시공간계획에서 위계(hierarchy)를 필요로 하는 것은 무엇이며, 그 이유를 설명하시오.

- 가로망 등 기반시설: 자연의 시스템이 대부분 위계를 갖듯이 도시에서 서비스를 제공하는 기반시설들은 고차원에서 저차원까지 연속된 위계를 가져야만 원만한 flow를 유지할 수 있음. 예를 들어 간선도로와 골목길들이 자주 접속되면, 중간 위계가 생략된 것이 되며, 간선도로의 차량 흐름이 방해받게 됨

- 토지이용체계 : 토지이용에서도 허용되는 용도의 범위에 따라 위계가 형성되는데, 최소한의 용도만 허용하는 용도지역과 최대한의 용도를 허용하는 용도지역이 중간에 완충 용도지역 없이 인접할 경우 최소한의 용도만 허용하는 용도지역이 위해를 입게 됨

- 녹지체계 : 녹지와 공원도 이용권에 따라 위계가 형성되는데, 도시중심공원에서부터, 근린공원, 어린이 놀이터에 이르기까지 이용권에 맞추어 적당한 거리에 위치시켜야 함

- 공공시설체계 : 공공 행정을 위한 시설도 관할구역이 나뉘게 되고, 다루는 행정이 시차원에서 마을차원까지 위계를 형성하게 됨. (예: 시청-구청-동사무소, 경찰서-파출소, 우체국-우체분국 등)

3. 인간적 척도(human scale)란 무엇이며, 왜 중요한가를 설명하시오.

- 건축이나 도시계획에서의 인간적 척도는 인간을 중심으로 하여 건축이나 도시를 구성하는 요소들의 규모가 갖는 친근성을 말함.

- 인간적 척도를 벗어난 거대한 스케일은 장엄한 느낌을 주나 다른 한편으로는 인간을 압도, 압박, 긴장하게 함

4. 도시설계의 영역에 관하여 논하시오.

- 도시설계를 정의하는 데는 학자들마다 다르나 “도시를 아름답게 하는 행위”로부터 “도시계획의 핵심부분”에 이르는 다양한 의견임

- 도시설계는 도시의 모습에 있어 변화와 성장을 다스리는 틀을 마련해 주고 건물이나 외부공간의 형태를 조정한다는 의미에서 도시계획 및 건축과 밀접한 관계를 갖고 있으며 이들 분야의 사이에서 그 영역을 찾을 수 있다.

5. Genius Loci(=Spirit of Place)에 대해 설명하시오.

- “장소란 분명한 성격을 가진 공간”으로서, 고대 이래 장소의 정신은 사람들이 당면하고 매일매일 생활에서 타협해야할 확고한 현실로 간주되어 옴.

- ‘물적공간이 갖는 문화적이며 인간적인 특성’을 이해하는데 장소이론의 핵심이 존재. 즉 공간이 경계지워지고, 물리적으로 연속된 물체로 둘러싸여 있다 해도, 문화성, 지역성으로부터 나오는 내용적, 맥락적 의미가 주어졌을 때만이 장소가 됨.

2009년 2학기 도시설계 <학기말시험>   각 7 점   (학번                ) (이름                 )

1. 지구단위계획은 입지적 특성에 따라 제1종과 제2종으로 나뉘어 진다. 이중 제2종 지구단위계획을 수립해야 하는 지역의 특

성을 말하고, 제1종과 무엇이 크게 다른지에 대해서 언급하시오.

<답> 제 2종 지구단위계획은 도시지역이 아닌 미개발지중 주로 관리지역이나 개발진흥지구 등에 지정된다. 이중에서 개발사업이 대규모로 이루어지는 공공사업자의 택지개발사업 등이 아니라 중소규모의 민간개발이 일어나는 곳이 대상이다. 이중 관리지역은 주로 대도시 주변에서 개발압력을 받는 지역으로서, 지구단위계획 없으면, 난개발이 예상된다. 따라서 지구단위계획에 의해서 개발될 경우, 난개발 시 일반적으로 적용받는 비도시지역의 용적률보다는 좀 더 완화된 기준을 적용하게 함으로써, 계획적 개발이 가능토록 하는 것이다. 개발진흥지구는 개발이 필요한 지역임에도 개발이 잘 이루어지지 않는 지역에 지정하는 것이므로 당연히 개발을 유도하기 위해서 용적률을 완화해준다. 이를 위해서 제2종 지구단위계획이 필요하다.

2. 미국에서 도시설계(urban design)가 시작된 배경과 필요성에 대해 설명하시오.

<답> 1960년대의 미국은 도시계획이 물리적 계획과는 동떨어진, 경제사회적 계획에 지나치게 치중되고 있었다. 반면, 도시의 물적환경은 유럽 도시들에 비해 매우 열악한 실정이었다. 따라서 건축과 도시계획을 연결해줄 수 있는 물적 도시계획이 필요하게 되었다. 이러한 물적 도시계획은 주로 뉴욕이나 샌프란시스코 등의 도시에서 제도적으로 바람직한 도시환경을 만들어내고자 하였는데, 이것이 도시설계의 시작이라 할 수 있다.

3. 한국의 지구단위계획과 미국의 도시설계(특히 SZD)제도가 다른 점이 있다면 어떤 점에서 특히 다른가?

<답> 한국의 지구단위계획은 많은 계획요소에 대해 지침을 제공하며, 특정한 목적보다는 지구 전체의 미관을 고려하여 지침을 제

시하는 반면, 미국의 도시설계는 지구에서 꼭 필요한 목적을 위해 지침을 마련함

4. 서울광장(시청앞)과 광화문광장의 특성을 비교하고, 도시공간설계 차원에서 각각 장단점을 평가하여 보시오.

<답> 서울광장은 정사각형에 가까운 비례의 공간으로서, 3면이 비록 도로에 의해 둘러싸여 있지만 한 쪽은 시청에 접해있고, 도로 건너편에는 건물또는 담장이 쳐저있어, 위요감을 제공한다. 반면, 광화문광장은 확장된 중앙분리대 형태를 취하고 있어 사방이 도로이고, 그 도로폭이 광장의 폭에 비해 매우 넓어 도로 건너편에 건물이 있다해도, 위요된 느낌을 주지 않는다. 세장비 또한 길게 되어있어 보행로 역할을 할 수 있으나, 산만한 느낌을 주고 있다.

5. 우리 서울대학교 교문에서 35동에 이르는 동안 보여지는 경관중에서

가장 인상적인 경관을 스켓치 하고, 왜, 무엇이 인상적이었는지를

남들이 공감할 수 있도록 설명하시오.

스켓치

설명: 각자 다르게 그릴 것이므로 정답이 없음

각자 다르게 그릴 것이므로 정답이 없음